**Erreur :**

**Produits à supprimer :**

**Produits à ajouter :**

Page : <http://agence-bugeau.fr/machine_bois_centre_usinage_menuiserie.html>

* **Centres d’usinage pour menuiseries BUSELLATO gamme Jet Optima P/S**

Descriptif :

Centres d’usinage à poutres mobiles. 3 et 4 axes. Capacités3060 à 5460 x 1575 mm, hauteur 180 mm

Doc pdf : Jet Optima PS\_Ing\_Fra\_Ted.pdf

Photo : Jet Optima S.jpg

* **Centres d’usinage pour menuiseries BUSELLATO gamme Jet Optima 5**

Descriptif :

Centres d’usinage 5 axes compacts. Capacités 306 x 1480 x hauteur 180 mm

Doc pdf : jetoptimat5\_00l0192659b\_cat\_endefr\_lr.pdf

Photo : Jet Optima T5.png

* **Centres d’usinages hautes performances Jet Master**

Descriptif :

Centres d’usinage 5 axes à hautes performances. Capacités : 3300 à 6700 x 1550 mm x hauteur 300 mm

Doc pdf : jet-master-\_rev00\_nov11\_ing\_ted\_fra\_0000569297h.pdf

Photo: Jet Master 25.jpeg

Page: <http://agence-bugeau.fr/machine_bois_composite_centre_usinage_panneaux.html>

* **Centres d’usinage pour l’usinage en mode Nesting des panneaux BUSELLATO gamme Jet Easy Jet**

Descriptif : Centres d’usinage spécifiques pour l’usinage des panneaux en mode Nesting (découpe en panoplie)

Doc pdf : easyjet\_rev02\_apr15\_ing\_fra\_ted\_00l0060569a.pdf

Photo : Easy jet.jpg

* **Centres d’usinage pour agencement/ menuiserie BUSELLATO gamme Optima Jet C**

Descriptif :

Centres d’usinage 3 et 4 axes compacts et polyvalents. Capacités : 3050 à 5200 x 1250 mm x hauteur 130 mm

Doc pdf : jet-optima-c\_ing\_fra\_ted.pdf

Photo : Jet Optima C.jepg

* **Centre d’usinage 5 axes pour agencement/escalier BUSELLATO gamme Jet Master RT**

Descriptif :

Centres d’usinage hautes performances à 5 axes. Capacités 330 à 6700 x 1550 mm

Existent en version table pleine et en version plan à poutres mobiles.

Doc pdf : jet-master-\_rev00\_nov11\_ing\_ted\_fra\_0000569297h.pdf

Photo: Jet Master25.jpeg

Page: <http://agence-bugeau.fr/machine_bois_composite_scie_panneaux.html>

* **Scies à panneaux automatiques horizontales CASADEI gamme Axo**

Descriptif :

Scies automatiques horizontales à chargement avant ou arrière sur table élévatrice. Capacités 3300 x 2100 à 4500 x 4300 mm

Doc pdf : axo\_rev02\_apr15\_ing\_fra\_0000556860g.pdf

Photo: Axo.jpeg

Page: <http://agence-bugeau.fr/machine_PVC_aluminium_soudage_ebavurage.html>

* **Ebavureuse numérique RISUS 6008**

Descriptif : Ebavureuse numérique à hautes performances. Pour ébavurage de cadres blanc et couleur, droits ou arrondis

Doc pdf : Ebavureuse CNC Risus 6008.pdf

Photo : Ebavureuse\_CNC\_Risus.jpg

Page : <http://agence-bugeau.fr/machine_PVC_aluminium_assemblage.html>

* **Presse à vitrer pour châssis à frappe MAC 3000**

Descriptif : Presse à vitrer pour châssis ouvrants à frappe. Capacités : 3000 x 2800 mm. Hauteur d’appui mobile (550 mm) pour plus d’ergonomie

Doc pdf : Presse à vitrer Mac 3000.pdf

Photo : Presse à vitrer Mac 3000.jpg